# Műszaki adatok

Akkumulátoros fúró- és csavarozógép |  | EasyDrill 18V-40 | EasyImpact 18V-40
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Névleges feszültség | V= | 18 | 18
Üresjárati fordulatszámA)
1. fokozat | perc–1 | 0–430 | 0–430
2. fokozat | perc–1 | 0–1 630 | 0–1 630
Max. fordulatszám kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerintA) | Nm | 32/23 | 38/20
Max. forgatónyomatékA) | Nm | 40 | 40
Ütésszám üresjárati fordulatszám eseténA) | perc-1 | – | 0–24 450
Max. fúró-Ø (1./2. fokozat)
Falazat | mm | – | 13
Acél | mm | 13 | 13
Fa | mm | 30 | 30
Tokmány befogási tartománya | mm | 13 | 13
Max. csavar-Ø | mm | 8 | 8
Súly az EPTA-Procedure 01:2014 (01:2014 EPTA-eljárás) szerintB) | kg | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Javasolt töltőkészülékekD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a PBA 18V 2.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

D)

  Az alábbi töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional