# Uporaba

##

S preklopnim stikalom smeri vrtenja (9) lahko spremenite smer vrtenja električnega orodja. Pri pritisnjenem stikalu za vklop/izklop (10) spreminjanje smeri vrtenja ni možno.

Desno: za vrtanje in privijanje vijakov potisnite stikalo za preklop smeri vrtenja (9) v levo do prislona.

Vrtenje v levo za rahljanje oz. odvijanje vijakov pomaknite stikalo za preklop smeri (9) na skrajno desno.

##

Za zagon električnega orodja pritisnite na stikalo za vklop/izklop (10) in ga držite pritisnjenega.

Lučka LED (8) sveti pri delno ali popolnoma pritisnjenem stikalu za vklop/izklop (10) in omogoča osvetlitev delovnega območja pri neugodnih svetlobnih razmerah.

Za izklop električnega orodja izpustite stikalo za vklop/izklop (10).

##

Število vrtljajev vklopljenega električnega orodja lahko brezstopenjsko upravljate glede na to, kako globoko pritisnete stikalo za vklop/izklop (10).

Rahel pritisk na stikalo za vklop/izklop (10) povzroči nizko število vrtljajev. Z vse močnejšim pritiskanjem stikala se število vrtljajev povečuje.

##

Z nastavitvenim obročkom za izbiro vrtilnega momenta (3) lahko vnaprej izberete želeni vrtilni moment v stopnjah. Če je nastavitev pravilna, se nastavek nemudoma zaustavi, ko je vijak do konca privit (poravnan s površino) oziroma ko je dosežen nastavljeni vrtilni moment. V položaju je deaktivirana varnostna sklopka preobremenitve, npr. za vrtanje ali vijačenje velikih vijakov. Na tej stopnji se doseže največji vrtilni moment.

##

- Stikalo za izbiro stopnje (5) lahko uporabite ob mirovanju ali počasnem delovanju orodja. A tega ne počnite, kadar orodje deluje s polno obremenitvijo ali največjim številom vrtljajev.

Stopnja I:

območje majhnega števila vrtljajev za uporabo z velikim premerom vrtanja ali vijačenje.

Stopnja II:

območje večjega števila vrtljajev za vrtanje in udarno vrtanje z majhnim ali srednje velikim premerom vrtanja.

##

## EasyDrill 18V-40:

Vijačenje

Za vijačenje majhnih in srednje velikih vijakov nastavite nastavitveni obroček za vrtilni moment (3) na želeni vrtilni moment.

Vrtanje in vijačenje

Za vijačenje velikih vijakov in vrtanje nastavite nastavitveni obroček za vrtilni moment (3) na simbol za vrtanje/vijačenje „MAX“.

## EasyImpact 18V-40:

Vijačenje

Za vijačenje majhnih in srednje velikih vijakov nastavite nastavitveni obroček za izbiro načina delovanja (4) na simbol za vijačenje.

Nastavitveni obroček za izbiro vrtilnega momenta (3) nastavite na želeni vrtilni moment. Za največji vrtilni moment nastavitveni obroček za izbiro načina delovanja (4) nastavite na simbol za vrtanje/vijačenje „MAX“.

Vrtanje in vijačenje

Za vijačenje velikih vijakov in vrtanje nastavite nastavitveni obroček za izbiro načina delovanja (4) na simbol za simbol za vrtanje/vijačenje „MAX“.

Udarno vrtanje

Za udarno vrtanje v zid nastavitveni obroček za izbiro načina delovanja (4) nastavite na simbol za udarno vrtanje.

##

Če tipka za vklop/izklop (10) ni pritisnjena, se vrtalno vreteno in vpenjalni sistem (1) zakleneta.

To omogoča privijanje vijakov tudi pri prazni akumulatorski bateriji (7), kar pomeni, da lahko električno orodje uporabljate kot običajni izvijač.

##

Električnega orodja pri uporabi v skladu z namembnostjo ni mogoče preobremeniti. Pri preobremenitvi ali prekoračitvi dovoljene temperature akumulatorske baterije elektronika izklopi električno orodje, dokler ni znova doseženo območje optimalne delovne temperature.