# Tehniskie dati

Akumulatora urbjmašīna – skrūvgriezis |  | EasyDrill 18V-40 | EasyImpact 18V-40
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA)
1. pārnesumā | min–1 | 0–430 | 0–430
2. pārnesumā | min–1 | 0–1 630 | 0–1 630
Maks. griezes moments cietajā/mīkstajā skrūvēšanas režīmā atbilstīgi ISO 5393A) | Nm | 32/23 | 38/20
Maks. griezes momentsA) | Nm | 40 | 40
Triecienu biežums ar griešanās ātrumu brīvgaitāA) | min–1 | – | 0–24 450
Maks. urbuma Ø (1./2. pārnesumā)
Mūrī | mm | – | 13
Tēraudā | mm | 13 | 13
Kokā | mm | 30 | 30
Urbjpatronas spriegošanas diapazons | mm | 13 | 13
Maks. skrūves Ø | mm | 8 | 8
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāC) un uzglabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Ieteicamās uzlādes ierīcesD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru PBA 18V 2.0Ah.

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

D)

  Minētās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional