# Výměna nástroje (viz obrázek A)

- Nástroj se může při provozu silně zahřívat. Nechte ho vychladnout, než se ho budete dotýkat.

Při nestisknutém vypínači (10) je vřeteno zaaretované. To umožňuje rychlou, pohodlnou a jednoduchou výměnu nástroje ve sklíčidle.

Otevřete rychloupínací sklíčidlo (2) otáčením ve směru ➊ tak, aby bylo možné nasadit nástroj. Nasaďte nástroj.

Ručně pevně utáhněte objímku rychloupínacího sklíčidla (2) ve směru ➋ tak, aby již nebylo slyšet přecvakávání. Sklíčidlo se tím automaticky zajistí.