# Technische Daten

Akku-Bohrschrauber |  | EasyDrill 18V-40 | EasyImpact 18V-40
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nennspannung | V= | 18 | 18
LeerlaufdrehzahlA)
1. Gang | min-1 | 0–430 | 0–430
2. Gang | min-1 | 0–1 630 | 0–1 630
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393A) | Nm | 32/23 | 38/20
max. DrehmomentA) | Nm | 40 | 40
Schlagzahl bei LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | – | 0–24 450
max. Bohr-Ø (1./2. Gang)
Mauerwerk | mm | – | 13
Stahl | mm | 13 | 13
Holz | mm | 30 | 30
Bohrfutterspannbereich | mm | 13 | 13
max. Schrauben-Ø | mm | 8 | 8
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,4 (1.5 Ah)–1,7 (6.0 Ah)
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
empfohlene LadegeräteD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 2.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

D)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional