# Cambio degli utensili (vedere Fig A)

- L'utensile può surriscaldarsi fortemente durante il funzionamento. Lasciarlo raffreddare prima di prenderlo in mano.

Se l’interruttore di accensione/spegnimento (10) non viene azionato il mandrino di foratura si blocca. Ciò consente di eseguire una sostituzione veloce, comoda e semplice dell’utensile nel mandrino.

Aprire il mandrino autoserrante (2) ruotandolo nel senso di rotazione ➊, finché l’utensile non può essere inserito. Inserire l’utensile.

Ruotare con forza, manualmente, la bussola del mandrino autoserrante (2) nel senso di rotazione ➋, finché non si sente più alcun rumore . In tale modo, il mandrino verrà bloccato automaticamente.