# Datos técnicos

Atornilladora taladradora accionada por acumulador |  | EasyDrill 18V-40 | EasyImpact 18V-40
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Número de revoluciones en vacíoA)
1.a velocidad | min-1 | 0–430 | 0–430
2.a velocidad | min-1 | 0–1 630 | 0–1 630
Máx. par de atornillado duro/blando según ISO 5393A) | Nm | 32/23 | 38/20
Máx. par de giroA) | Nm | 40 | 40
N.º de impactos con revoluciones en vacíoA) | min-1 | – | 0–24 450
Ø máx. de taladro (1.ª / 2.ª velocidad)
Ladrillo | mm | – | 13
Acero | mm | 13 | 13
Madera | mm | 30 | 30
Capacidad del portabrocas | mm | 13 | 13
Ø máx. de tornillos | mm | 8 | 8
Peso según EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,4 (1.5 Ah)–1,7 (6.0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Cargadores recomendadosD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador PBA 18V 2.0Ah.

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

D)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional