# Tekniske data

Batteriboreskrutrekker |  | EasyDrill 18V-40 | EasyImpact 18V-40
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nominell spenning | V= | 18 | 18
TomgangsturtallA)
1. gir | o/min | 0–430 | 0–430
2. gir | o/min | 0–1 630 | 0–1 630
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393A) | Nm | 32/23 | 38/20
Maks. dreiemomentA) | Nm | 40 | 40
Slagtall ved tomgangsturtallA) | slag/min | – | 0–24 450
Maks. bor-Ø (1./2. gir)
Murverk | mm | – | 13
Stål | mm | 13 | 13
Tre | mm | 30 | 30
Chuckspennområde | mm | 13 | 13
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | 8
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Anbefalte ladereD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.0Ah.

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

D)

  Følgende ladere passer ikke til den batteridrevne PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional