# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis gręžtuvassuktuvas |  | EasyDrill 18V-40 | EasyImpact 18V-40
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)
1. greitis | min–1 | 0–430 | 0–430
2. greitis | min–1 | 0–1 630 | 0–1 630
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393A) | Nm | 32/23 | 38/20
Maks. sukimo momentasA) | Nm | 40 | 40
Tuščiosios eigos smūgių skaičiusA) | min–1 | – | 0–24 450
Maks. gręžinio Ø (1./2. greitis)
Mūro siena | mm | – | 13
Plienas | mm | 13 | 13
Mediena | mm | 30 | 30
Griebtuvo kumštelių praskėtimo ribos | mm | 13 | 13
Maks. varžtų Ø | mm | 8 | 8
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“B) | kg | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Rekomenduojami krovikliaiD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 2.0Ah.

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

D)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional