# Технічні характеристики

Акумуляторни й дриль-шуруповерт |  | EasyDrill 18V-40 | EasyImpact 18V-40
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Номінальна напруга | V= | 18 | 18
Частота обертання холостого ходуA)
1-а швидкість | об/хв | 0–430 | 0–430
2-а швидкість | об/хв | 0–1 630 | 0–1 630
Макс. обертальний момент при закручуванні в жорсткі/м’які матеріали відп. до ISO 5393A) | Нм | 32/23 | 38/20
Maкс. обертальний моментA) | Нм | 40 | 40
Кількість ударів на холостому ходіA) | уд./хв | – | 0–24 450
макс. Ø свердління (1-а/ 2-а передача)
Цегляна кладка | мм | – | 13
Сталь | мм | 13 | 13
Деревина | мм | 30 | 30
Діапазон затискання патрона | мм | 13 | 13
Макс. Ø гвинтів/шурупів | мм | 8 | 8
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 1,3 (1,5 А год)–1,6 (6,0 А год) | 1,4 (1,5 А год)–1,7 (6,0 А год)
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Рекомендовані зарядні пристроїD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором PBA 18V 2.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

D)

  Наступні зарядні пристрої не сумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional