# Данные по шуму и вибрации

|  | EasyDrill 18V-40 | EasyImpact 18V-40
--- | --- | --- | ---
Шумовая эмиссия определена в соответствии с EN 62841-2-1. А-взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно
Уровень звукового давления Уровень звуковой мощности Погрешность K Применяйте средства защиты органов слуха! | дБ(А) дБ(А) дБ | 74 – 3 | 91 99 5
Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 62841-2-1:
Сверление в металле:
ah K | м/с2 м/с2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5
Ударное сверление в бетоне:
ah K | м/с2 м/с2 | – – | 25 3,0
Завинчивание/отвинчивание шурупов:
ah K | м/с2 м/с2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5

Указанные в настоящих инструкциях уровень вибрации и значение шумовой эмиссии измерены по методике измерения, прописанной в стандарте, и могут быть использованы для сравнения электроинструментов. Они также пригодны для предварительной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии.

Уровень вибрации и значение шумовой эмиссии указаны для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ с применением непредусмотренных изготовителем рабочих инструментов или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то значения уровня вибрации и шумовой эмиссии могут быть иными. Это может значительно повысить общий уровень вибрации и общую шумовую эмиссию в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить уровень вибрации и шумовую эмиссию в пересчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры без‌опас‌ности для защиты оператора от воз‌дейст‌вия вибрации, например: техническое об‌слу‌жи‌вание электроинструмента и рабочих ин‌стру‌ментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических про‌цессов.