# Konserwacja i czyszczenie

- Utrzymywanie urządzenia i szczelin wenty‌la‌cyj‌nych w czystości gwarantuje prawidłową i bez‌pieczną pracę.

W razie awarii akumulatora należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu elektronarzędzi Bosch.

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub autoryzowanemu serwisowi elektronarzędzi Bosch, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.