# Включение электроинструмента

##

Выключателем направления вращения (6) можно изменять направление вращения электроинструмента. При вжатом выключателе (5) это, однако, невозможно.

Правое вращение: Для завинчивания шурупов передвиньте переключатель направления вращения (6) до упора влево.

Левое вращение: Для отпускания или отвинчивания шурупов передвиньте переключатель направления вращения (6) до упора вправо.

##

Для включения электроинструмента нажмите на выключатель (5) и удерживайте его нажатым.

Подсветка (3) загорается при легком или полном нажатии на выключатель (5) и позволяет освещать рабочую зону при недостаточном общем освещении.

Для выключения электроинструмента отпустите выключатель (5).

##

При ненажатом выключателе (5) сверлильный шпиндель фиксируется вместе с патроном.

Это позволяет вворачивать шурупы также и при разряженном аккумуляторе и использовать электроинструмент в качестве отвертки.

- При заблокированном сверлильном шпинделе не нажимайте на выключатель (5) дольше 15 секунд. В противном случае электроинстру‌мент может быть поврежден.

##

- Устанавливайте электроинструмент на винт или гайку только в выключенном состоянии. Вращающиеся рабочие инструменты могут соскользнуть.