# Montage

- Avant d’effectuer des travaux sur l’outil électroportatif (p. ex. travaux d’entretien, changement d’outils, etc.) ainsi que pour la transporter ou la ranger, placez le sélecteur de sens de rotation en position médiane. Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

Changement d’accessoire (voir figure X)
Mandrin excentré/renvoi d’angle/adaptateur de réglage de couple (voir figures X – X)