# Datos técnicos

Atornilladora accionada por acumulador |  | IXO
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Tensión nominal | V= | 3,6
Velocidad de giro en vacío | min-1 | 0–235
Par de apriete máx. en unión atornillada rígida/blanda según ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Ø máx. de tornillos | mm | 5
Peso | kg | 0,34
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 5 ... +40
Tensión de carga | V | 5
Máx. corriente de carga | mA | 1000
Temperatura ambiente permitida durante el servicioA)B) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumulador |  | Iones de litio
Capacidad | Ah | 2,0
Energía | Wh | 7,2
N.º de celdas del acumulador |  | 1
Fuente de alimentación enchufable recomendada
Número de referencia (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Máx. tiempo de carga | h | 3
Clase de protección |  | /II
Datos técnicos adicionales se encuentran bajo: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Cable de carga recomendado
Número de artículo |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  La protección contra sobrecalentamiento para la herramienta eléctrica a temperaturas > +65 °C.

B)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C