# Технические данные

Аккумуляторны й шуруповерт |  | IXO
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В= | 3,6
Число оборотов холостого хода | об/мин | 0–235
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393 | Н м | 5,5/3,0
Макс. диаметр шурупов | мм | 5
Вес | кг | 0,34
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 5 ... +40
Зарядное напряжение | В | 5
Макс. зарядный ток | мА | 1000
Допустимая температура окружающей среды во время эксплуатацииA)B) и во время хранения | °C | –20 ... +50
Аккумулятор |  | Литий-ионный
Емкость | А ч | 2,0
Энергия | Вт•ч | 7,2
Число аккумуляторных элементов |  | 1
Рекомендуемый блок питания со штепсельной вилкой
Товарный номер (5 В; 1000 мА) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Макс. время зарядки | ч | 3
Класс защиты |  | /II
Дополнительные технические данные см. на сайте: www.bosch-do-it.ru/ecodesign
Рекомендованный зарядный кабель
Товарный номер |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Защита от перегрева останавливает электроинструмент при температуре > +65 °C.

B)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.