# Τεχνικά στοιχεία

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας |  | IXO
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V= | 3,6
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 0–235
Μέγ. ροπή στρέψης σκληρό/μαλακό βίδωμα σύμφωνα με ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Μέγ. διάμετρος βιδών | mm | 5
Βάρος | kg | 0,34
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 5 ... +40
Τάση φόρτισης | V | 5
Μέγ. ρεύμα φόρτισης | mA | 1.000
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαA)B) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Μπαταρία |  | Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα | Ah | 2,0
Ενέργεια | Wh | 7,2
Αριθμός των στοιχείων μπαταρίας |  | 1
Συνιστώμενο φις-τροφοδοτικό
Κωδικός αριθμός (5 V, 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Μέγ. χρόνος φόρτισης | h | 3
Κατηγορία προστασίας |  | /II
Επιπλέον τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Συνιστώμενο καλώδιο φόρτισης
Κωδικός αριθμός |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Η προστασία υπερθέρμανσης σταματά το ηλεκτρικό εργαλείο σε θερμοκρασίες > +65 °C.

B)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες < 0 °C