# Технички податоци

Батериски одвртувач/зашрафувач |  | IXO
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Номинален напон | V= | 3,6
Број на вртежи во празен од | min-1 | 0–235
макс. вртежен момент при завртување во цврсти/меки материјали според ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
макс. завртување-Ø | mm | 5
Тежина | kg | 0,34
препорачана околна температура при полнење | °C | 5 ... +40
Напон при полнење | V | 5
Макс. струја за полнење | mA | 1000
Дозволена околна температура при работењеA)B) и при складирање | °C | –20 ... +50
Батерија |  | Литиум-јонска
Капацитет | Ah | 2,0
Енергија | Wh | 7,2
Број на батериски ќелии |  | 1
препорачан мрежен напојувач
Број на дел (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Макс. време на полнење | h | 3
Класа на заштита |  | /II
Дополнителни технички податоци може да најдете на: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Препорачан кабел за полнење
Број на дел |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Заштитата од прегревање го запира електричниот алат при температури > +65 °C.

B)

  ограничена јачина при температури < 0 °C