# Зареждане на акумулаторната батерия

- Използвайте за зареждане препоръчителния USB мрежови адаптер или мрежови адаптер с 5 V и минимум 1,0 A. Спазвайте ръководството за експлоатация на USB мрежовия адаптер.
  Препоръчителен мрежови адаптер: вж. глава Технически данни.

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, написани на табелката на щекерния адаптер.

Указание: Литиево-йонните акумулаторни батерии се доставят частично заредени поради международните предписания за транспорт. За да се гарантира пълната мощност на акумулаторната батерия, заредете я напълно преди първата употреба.

- Свържете електроинструмента чрез USB кабел към щекерния мрежов адаптер.

- Пъхнете щекерния адаптер в контакта.

Зареждането започва. Индикатор за зареждане на акумулаторната батерия свети в зелено. Ако акумулаторната батерия е заредена напълно, индикаторът за зареждане на акумулаторната батерия угасва.

Ако няма да ползвате електроинструмента продължително, го отделяйте от захранването.

Електроинструментът не бива да се използва по време на процеса на зареждане.

При зареждане ръкохватката на електроинструмента се нагрява. Това е нормално.

Когато продължително време не използвате зарядното устройство, го изключвайте от захранващата мрежа.

По време на зареждане на акумулаторната батерия електроинструментът не може да бъде използван; ако той не работи по време на зареждане, това не е признак за дефект.

- Предпазвайте зарядното устройство от навлажняване!