# Technické údaje

Akumulátorový skrutkovač |  | IXO
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Menovité napätie | V= | 3,6
Voľnobežné otáčky | ot/min | 0 – 235
Max. krútiaci moment tvrdý/mäkký skrutkový spoj podľa ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Max. Ø skrutiek | mm | 5
Hmotnosť | kg | 0,34
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 5 ... +40
Nabíjacie napätie | V | 5
Max. nabíjací prúd | mA | 1 000
Povolená teplota okolia pri prevádzkeA)B) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Akumulátor |  | lítiovo-iónový
Kapacita | Ah | 2,0
Energia | Wh | 7,2
Počet akumulátorových článkov |  | 1
Odporúčaný sieťový adaptér
Vecné číslo (5 V; 1 000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Max. čas nabíjania | h | 3
Trieda ochrany |  | /II
Ďalšie technické údaje nájdete na adrese: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Odporúčaný nabíjací kábel
Vecné číslo |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Ochrana proti prehriatiu zastaví elektrické náradie pri teplotách > +65 °C.

B)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.