# Uvedenie do prevádzky

##

Prepínačom smeru otáčania (6) môžete meniť smer otáčania elektrického náradia. Nie je to však možné vtedy, keď je stlačený vypínač (5).

Pravobežný chod: Na zaskrutkovanie skrutiek zatlačte prepínač smeru otáčania (6) doľava až na doraz.

Ľavobežný chod: Na povoľovanie, príp. vyskrutkovávanie skrutiek zatlačte prepínač smeru otáčania (6) doprava až na doraz.

##

Na zapnutie elektrického náradia stlačte vypínač (5) a držte ho stlačený.

Pracovné svetlo (3) svieti pri mierne alebo úplne zatlačenom vypínači (5) a umožňuje osvetlenie pracovnej oblasti pri nepriaznivých svetelných podmienkach.

Na vypnutie elektrického náradia vypínač (5) uvoľnite.

##

Pri nestlačenom vypínači (5) sa vŕtacie vreteno, a tým aj upínanie nástroja zaaretuje.

To umožňuje zaskrutkovanie skrutiek aj vtedy, keď je batéria vybitá, resp. používanie tohto elektrického náradia ako klasického skrutkovača.

- Pri blokovanom vŕtacom vretene nestláčajte vypínač (5) dlhšie ako 15 sekúnd. Inak sa elektrické náradie môže poškodiť.

##

- Na skrutku/maticu prikladajte ručné elektrické náradie iba vo vypnutom stave. Otáčajúce sa pracovné nástroje by sa mohli zošmyknúť.