# Ładowanie akumulatora

- Do ładowania należy używać załączonego zasilacza USB lub zasilacza o napięciu 5 V i natężeniu min. 1,0 A. Należy przestrzegać instrukcji obsługi zasilacza USB.
  Zalecany zasilacz: zob. rozdział Dane techniczne.

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi się zgadzać z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej zasilacza.

Wskazówka: Ze względu na międzynarodowe przepisy transportowe w momencie dostawy akumulatory litowo-jonowe są częściowo naładowane. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyższej wydajności akumu‌la‌tora, należy przed pierwszym użyciem całkowi‌cie naładować akumulator.

- Podłączyć elektronarzędzie za pomocą przewodu USB do zasilacza sieciowego.

- Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego.

Rozpocznie się proces ładowania. Wskaźnik ładowania akumulatora świeci się na zielono. Po naładowaniu akumulatora do pełna wskaźnik ładowania akumulatora przestaje się świecić.

Przed dłuższą przerwą w użytkowaniu należy odłączyć elektronarzędzie od zasilania.

W czasie ładowania akumulatora nie wolno używać elektronarzędzia.

Podczas ładowania nagrzewa się rękojeść elektronarzędzia. Jest to zjawisko normalne.

W przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu należy odłączyć ładowarkę od sieci.

Podczas procesu ładowania elektronarzędzia nie można używać. Jeżeli elektronarzędzie nie funkcjonuje podczas procesu ładowania, nie oznacza to, że jest ono uszkodzone.

- Chronić ładowarkę przed wilgocią!