# Date tehnice

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator |  | IXO
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 3,6
Turaţie în gol | rot/min | 0–235
Cuplu maxim de strângere, înşurubare dură/moale conform ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Diametru maxim de înşurubare | mm | 5
Greutate | kg | 0,34
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 5 ... +40
Tensiune de încărcare | V | 5
Curent maxim de încărcare | mA | 1000
Temperatura ambiantă admisă în timpul funcţionăriiA)B) şi în timpul depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulator |  | Litiu-ion
Capacitate | Ah | 2,0
Energie | Wh | 7,2
Număr celule de acumulator |  | 1
Alimentator recomandat
Număr de identificare (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Durată maximă de încărcare | h | 3
Clasa de protecţie |  | /II
Pentru date tehnice detaliate, accesează: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Cablu de încărcare recomandat
Număr de identificare |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Protecţia la supraîncălzire opreşte scula electrică la atingerea de temperaturi > +65 °C.

B)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C