# 操作機器

##

透過正逆轉開關 (6) 即可變更電動工具的旋轉方向。但按下起停開關 (5) 時，將無法這樣做。

正轉：若要旋入螺栓，請將正逆轉開關 (6) 往左推到底。

逆轉：若要鬆開或旋出螺栓，請將正逆轉開關 (6) 往右推到底。

##

按下電源開關 (5) 不要放開，即可讓電動工具持續運轉。

輕按起停開關 (5) 或完全按下時，工作燈 (3) 隨即亮起，可照亮光線不足的工作區域。

放開起停開關 (5)，即可讓電動工具停止運轉。

##

未按下起停開關 (5) 時，工具機轉軸將固定不動，工具夾頭也會鎖死。

因此，即使充電電池沒電了，也可以使用本電動工具旋入螺栓，換句話說，也可以將本機器當做一般螺絲起子使用。

- 工具機轉軸鎖死時，請勿按壓起停開關 (5) 超過 15 秒。否則電動工具可能受損。

##

- 電動工具應先停止運轉，然後才放到螺母／螺栓上。轉動中的嵌件工具可能會滑開。