# Teknik veriler

Akülü vidalama makinesi |  | IXO
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Anma gerilimi | V= | 3,6
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 0–235
ISO 5393’e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum tork | Nm | 5,5/3,0
Maks. vidalama çapı | mm | 5
Ağırlık | kg | 0,34
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 5 ... +40
Şarj gerilimi | V | 5
Maks. şarj akımı | mA | 1000
Çalışma sırasındaA)B) ve depolamada izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Akü |  | Lityum İyon
Kapasite | Ah | 2,0
Enerji | Wh | 7,2
Akü hücrelerinin sayısı |  | 1
Önerilen güç adaptörü
Malzeme numarası (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Maks. şarj süresi | sa | 3
Koruma sınıfı |  | /II
Daha fazla teknik veriyi şu adreste bulabilirsiniz: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Önerilen şarj kablosu
Malzeme numarası |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Aşırı sıcaklık emniyeti, elektrikli el aletini sıcaklık > +65 °C olduğunda durdurur.

B)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans