# Caractéristiques techniques

Visseuse sans fil |  | IXO
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Tension nominale | V= | 3,6
Régime à vide | tr/min | 0–235
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Ø de vissage maxi | mm | 5
Poids | kg | 0,34
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 5 ... +40
Tension de charge | V | 5
Courant de charge maxi | mA | 1 000
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationA)B) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Batterie |  | Lithium-Ion
Capacité | Ah | 2,0
Énergie | Wh | 7,2
Nombre de cellules |  | 1
Chargeur recommandé
Référence (5 V ; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Durée de charge maxi | h | 3
Indice de protection |  | /II
Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques à l’adresse suivante : www.bosch-do-it.com/ecodesign
Câble de charge recommandé
Référence |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Note : La protection thermique arrête l’outil électroportatif à des températures > +65 °C.

B)

  Performances réduites à des températures < 0 °C