# Technische gegevens

Accuschroevendraaier |  | IXO
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Nominale spanning | V= | 3,6
Onbelast toerental | min–1 | 0–235
Max. draaimoment harde/zachte schroefverbinding volgens ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Max. schroef-Ø | mm | 5
Gewicht | kg | 0,34
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 5 ... +40
Laadspanning | V | 5
Max. laadstroom | mA | 1000
Toegestane omgevingstemperatuur bij gebruikA)B) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Accu |  | Li-Ion
Capaciteit | Ah | 2,0
Energie | Wh | 7,2
Aantal accucellen |  | 1
Aanbevolen voedingsadapter
Productnummer (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Max. oplaadtijd | h | 3
Isolatieklasse |  | /II
Meer technische gegevens vindt u op: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Aanbevolen laadkabel
Productnummer |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  De oververhittingsbeveiliging stopt het elektrische gereedschap bij temperaturen > +65 °C.

B)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C