# Aku laadimine

- Kasutage laadimiseks soovitatud USB võrgutoiteplokki või võrgutoiteplokki näitajatega 5 V ja vähemalt 1,0 A. Järgige USB võrgutoiteploki käitamisjuhendit.
  Soovitatud võrgutoiteplokk: vaata peatükki „Tehnilised andmed“.

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab vastama pistiktoiteploki tüübisildil märgitud andmetele.

Juhis: liitiumioonakud tarnitakse tehasest rahvusvaheliste transpordieeskirjade põhjal osaliselt laetutena. Selleks et aku täielikku võimsust tagada, laadige aku enne esimest kasutamist täielikult täis.

- Ühendage elektritööriist USB-kaabli abil pistiktoiteplokiga.

- Ühendage pistiktoiteplokk pistikupessa.

Laadimine algab. Aku laadimise näidik põleb roheliselt. Kui aku on täis laetud, kustub aku laadimise näidik.

Kui elektrilist tööriista pikemat aega ei kasutata, tuleb tööriist vooluvõrgust lahti ühendada.

Laadimistoimingu ajal ei tohi elektrilist tööriista kasutada.

Laadimisel soojeneb elektrilise tööriista käepide. See on normaalne.

Kui te laadijat pikemat aega ei kasuta, lahutage see vooluvõrgust.

Elektrilist tööriista ei ole võimalik laadimise ajal kasutada; ta ei ole defektne, kui ta laadimise ajal ei tööta.

- Kaitske laadijat niiskuse eest!