# Montage

- Zet vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, gereedschapswissel enz.) evenals bij het transport en bewaren ervan de draairichtingschakelaar in de middelste stand. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.

Inzetgereedschap wisselen (zie afbeelding X)
Excentrische adapter/haakse adapter/draaimomentadapter (zie afbeeldingen X – X)