# Suplemento excéntrico/suplemento acodado/suplemento de par de giro (ver figuras B – E)

Con el suplemento excéntrico (13) puede atornillar cerca del borde.

Con el suplemento acodado (14) puede realizar uniones atornilladas en lugares con difícil acceso.

Con el anillo de ajuste para la preselección del par (16) en el suplemento de par (15) puede preseleccionar el par de giro necesario en 10 escalones. En el caso de un ajuste correcto, la herramienta eléctrica se para tan pronto se ha enroscado a ras el tornillo en el material o se ha alcanzado el par de giro ajustado.

## Montaje (ver figuras B – C)

Para el montaje de los elementos sobrepuestos, retire la cubierta de la luz de trabajo (7) hacia delante. Seguidamente es posible acoplar los dispositivos. Un montaje de los elementos sobrepuestos desplazados en 45° es posible.

## Desmontaje (ver figuras D – E)

Para el desmontaje de los elementos sobrepuestos, gire el anillo de desenclavamiento (23)en sentido de giro ➊ y retire el suplemento hacia delante. A continuación, coloque de nuevo la cubierta de la luz de trabajo (7).