# Mandrin excentré/renvoi d’angle/adaptateur de réglage de couple (voir figures B – E)

Le mandrin excentré (13) permet de visser près des bords.

Le renvoi d’angle (14) permet de visser dans des endroits difficiles d’accès.

La bague de présélection de couple (16) de l’adaptateur de réglage de couple (15) permet de présélectionner 10 couples différents. En cas de réglage correct, l’accessoire s’immobilise dès que la vis arrive au ras de la surface ou que le couple présélectionné est atteint.

## Montage (voir figures B – C)

Pour monter les adaptateurs, tirez le couvre-LED d’éclairage (7) vers l’avant. Les adaptateurs peuvent alors être emboîtés. Les adaptateurs peuvent être montés décalés de 45°.

## Retrait (voir figures D – E)

Pour retirer les adaptateurs, tournez la bague de déverrouillage (23) dans le sens ➊ et sortez l’adaptateur par l’avant. Remettez ensuite en place le couvre-LED d’éclairage (7).