# Uvedení do provozu

##

Pomocí přepínače směru otáčení (6) můžete změnit směr otáčení elektronářadí. Při stisknutém vypínači (5) to ale není možné.

Chod vpravo: Pro zašroubování šroubů stiskněte přepínač směru otáčení (6) až nadoraz doleva.

Chod vlevo: Pro povolování, resp. vyšroubování šroubů stiskněte přepínač směru otáčení (6) až nadoraz doprava.

##

Pro zapnutí elektronářadí stiskněte vypínač (5) a držte ho stisknutý.

Pracovní osvětlení (3) svítí při mírně nebo úplně stisknutém vypínači (5) a umožňuje osvětlení pracovní oblasti při nepříznivých světelných podmínkách.

Pro vypnutí elektronářadí vypínač (5) uvolněte.

##

Když není stisknutý vypínač (5), je vřeteno, a tedy upínání nástroje zaaretované.

To umožňuje zašroubování šroubů i při vybitém akumulátoru, popř. použití elektronářadí jako šroubováku.

- Při zablokovaném vrtacím vřetenu nedržte vypínač (5) stisknutý déle než 15 sekund. Jinak se může elektrické nářadí poškodit.

##

- Elektronářadí nasazujte na matici/šroub pouze vypnuté. Otáčející se nástroje mohou sklouznout.