# Recharge de l’accu

- Utilisez pour la charge le bloc secteur USB recommandé ou un bloc secteur de 5 V avec un courant de charge d’au moins 1,0 A. Observez la notice d’utilisation du bloc secteur USB.
  Bloc secteur recommandé : voir le chapitre Caractéristiques techniques.

- Tenez compte de la tension du secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique du bloc d’alimentation secteur.

Remarque : Les dispositions internationales en vigueur pour le transport de marchandises obligent à livrer les accus Lithium-Ion partiellement chargés. Pour que les accus soient pleinement performants, chargez-les complètement avant leur première utilisation.

- Raccordez l’outil électroportatif au chargeur à l’aide d’un câble USB.

- Raccordez le chargeur secteur à une prise électrique.

Le processus de charge débute aussitôt. L’indicateur de charge de l’accu s’allume en vert. Dès que l’accu est complètement chargé, l’indicateur de niveau de charge s’éteint.

Débranchez l’outil électroportatif du secteur en cas de non-utilisation prolongée.

Il n’est pas permis d’utiliser l’outil électroportatif pendant le processus de charge.

La poignée de l’outil électroportatif s’échauffe durant le processus de charge. Cela est normal.

Débranchez le chargeur de la prise si vous savez qu’il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée.

Pendant le processus de charge, il n’est pas possible d’utiliser l’outil électroportatif ; ce dernier n’est toutefois pas défectueux, il refonctionnera normalement une fois l’accu rechargé.

- Protégez le chargeur de l'humidité !