# Ексцентрикова насадка/кутова насадка/насадка з настройкою обертального моменту (див. мал. B – E)

Ексцентрикова насадка (13) дозволяє закручувати/викручувати гвинти близько від краю.

Кутова насадка (14) дозволяє закручувати/викручувати гвинти у важкодоступних місцях.

За допомогою кільця для встановлення обертального моменту (16) на насадці з настройкою обертального моменту (15) необхідний обертальний момент можна налаштовувати в 10 етапів. У разі правильного налаштування робочий інструмент зупиниться, як тільки гвинт міцно вкрутиться в матеріал або буде досягнутий встановлений обертальний момент.

## Монтаж (див. мал. B – C)

Щоб монтувати насадку, зніміть кришку підсвітлювального світлодіода (7), потягнувши її вперед. Після цього Ви можете надіти насадку. Насадки можна монтувати зі зміщенням на 45°.

## Демонтаж (див. мал. D – E)

Щоб демонтувати насадку, поверніть кільце розблокування (23) в напрямку ➊ і зніміть насадку, потягнувши її вперед. Після цього знову надіньте кришку підсвітлювального світлодіода (7).