# Akun lataminen

- Käytä lataamiseen suositeltua USB-verkkolaitetta tai 5 V:n ja vähintään 1,0 A:n verkkolaitetta. Noudata USB-verkkolaitteen käyttöohjeita.
  Suositeltu verkkolaite: katso luku Tekniset tiedot.

- Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata verkkolaitteen laitekilvessä olevia tietoja.

Huomautus: kansainvälisten kuljetusmääräysten mukaisesti Li-ion-akut toimitetaan osittain ladattuina. Akun täyden suorituskyvyn varmistamiseksi akku tulee ladata täyteen ennen ensikäyttöä.

- Kytke sähkötyökalu USB-johdon kanssa verkkolaitteeseen.

- Kytke verkkolaite pistorasiaan.

Lataus käynnistyy. Akun latauksen merkkivalo palaa vihreänä. Kun akku on ladattu täyteen, akun latauksen merkkivalo sammuu.

Jos et käytä sähkötyökalua pitkään aikaan, irrota se virtalähteestä.

Sähkötyökalua ei saa käyttää latauksen aikana.

Latauksen aikana sähkötyökalun kahva lämpenee. Tämä on normaalia.

Irrota latauslaitteen pistotulppa pistorasiasta, ellei laitetta käytetä pitkään aikaan.

Sähkötyökalua ei voi käyttää latauksen aikana; se ei ole viallinen, vaikka se ei toimi latauksen aikana.

- Suojaa latauslaite kosteudelta!