# Эксцентриктік саптама / бұрыштық саптама / айналу моментінің саптамасы (B – E суреттерін қараңыз)

Эксцентриктік саптама (13) шетке жақын бұрауға мүмкіндік береді.

Бұрыштық саптама (14) қол жеткізу қиын жерлерде бұрандалы қосылымдарды жасауға мүмкіндік береді.

Айналу моментінің саптамасындағы (15) айналу моментін алдын ала таңдау айналмалы реттегіші (16) қажетті айналу моментін 10 қадамда алдын ала таңдауға мүмкіндік береді. Дұрыс реттелген жағдайда, бұранда материалға біртегіс бұрап бекітілген немесе реттелген айналу моментіне жеткен соң алмалы-салмалы аспап тоқтап қалады.

## Монтаждау (B – C суреттерін қараңыз)

Саптамаларды монтаждау үшін жұмыс шамының қақпағын (7) алға тартып алыңыз. Сонан соң саптамаларды енгізуге болады. Саптамаларды 45° ауытқумен монтаждауға болады.

## Бөлшектеу (D – E суреттерін қараңыз)

Саптамаларды бөлшектеу үшін құлыптан босату сақинасын (23) ➊ айналу бағытымен бұрап, саптаманы алға тартып алыңыз. Содан кейін жұмыс шамының қақпағын (7) қайтадан салыңыз.