# Ekscentrinis, kampinis ir sukimo momento reguliatoriaus priedėliai (žr. B – E pav.)

Su ekscentriniu priedėliu (13) galite sukti varžtus arti kliūties.

Su kampiniu priedėliu (14) galite sukti sunkiai prieinamose vietose.

Sukimo momento reguliavimo žiedu (16) ant sukimo momento reguliatoriaus priedėlio (15) 10 pakopų galite nustatyti reikiamą sukimo momentą. Tinkamai nustačius darbo įrankis sustoja, kai tik varžtas įsukamas į medžiagą norimu gyliu arba kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas.

## Montavimas (žr. B – C pav.)

Norėdami montuoti priedėlius, nuimkite darbinės lemputės gaubtelį (7), traukdami jį pirmyn. Tada galima įstatyti priedėlius. Priedėlius galima montuoti pasuktus 45° kampu.

## Išmontavimas (žr. D – E pav.)

Norėdami galvutę nuimti, sukite atblokavimo žiedą (23) kryptimi ➊ ir nuimkite priedėlį, traukdami jį pirmyn. Tada vėl uždėkite darbinės lemputės gaubtelį (7).