# Dane techniczne

Wkrętarka akumulatorowa |  | IXO
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 3,6
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 0–235
Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Maks. Ø wkrętów | mm | 5
Waga | kg | 0,34
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 5 ... +40
Napięcie ładowania | V | 5
Maks. prąd ładowania | mA | 1 000
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyA)B) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Akumulator |  | litowo-jonowy
Pojemność | Ah | 2,0
Energia | Wh | 7,2
Liczba ogniw akumulatorowych |  | 1
Zalecany zasilacz sieciowy
Nr katalogowy (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Maks. czas ładowania | h | 3
Klasa ochrony |  | /II
Dalsze informacje techniczne znajdują się na stronie: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Zalecany przewód ładowania
Numer katalogowy |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Zabezpieczenie przed przegrzaniem powoduje wyłączenie się elektronarzędzia przy temperaturze > +65°C.

B)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.