# Пускане в експлоатация

##

С помощта на превключвателя (6) можете да сменяте посоката на въртене на електро‌инструмента. Това обаче не е възможно при натиснат пусков прекъсвач (5).

Въртене надясно: За завиване на винтове натиснете превключвателя за посоката на въртене (6) до упор наляво.

Въртене наляво: За развиване на винтове натиснете превключвателя за посоката на въртене (6) до упор надясно.

##

За включване на електроинструмента натиснете и задръжте пусковия прекъсвач (5).

Работната светлина (3) свети при частично или напълно натиснат пусков прекъсвач (5) и при неблагоприятни светлинни условия подобрява видимостта в зоната на работа.

За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (5).

##

Когато пусковият прекъсвач (5) не е натиснат, валът на електроинструмента, а с това и патронникът, са блокирани.

Това позволява завиването на винтове също и при изхабена акумулаторна батерия, респ. използването на електроинструмента като обикновена отвертка.

- При блокиран вал на електроинструмента не натискайте пусковия прекъсвач (5) по-дълго от 15 секунди. В противен случай електроинструментът може да бъде повреден.

##

- Поставяйте електроинструмента на главата на винта/гайката само когато е изключен. Въртящият се работен инструмент може да се изметне.