# Excentrische adapter/haakse adapter/draaimomentadapter (zie afbeeldingen B – E)

Met de excentrische adapter (13) kunt u dichtbij de rand schroeven.

Met de haakse adapter (14) kunt u op moeilijk toegankelijke plaatsen schroefverbindingen uitvoeren.

Met de instelring draaimomentinstelling (16) op de draaimomentadapter (15) kunt u het noodzakelijke draaimoment in 10 standen instellen. Bij een juiste instelling wordt het inzetgereedschap gestopt, zodra de schroef vlak in het materiaal is gedraaid of het ingestelde draaimoment is bereikt.

## Montage (zie afbeeldingen B – C)

Voor de montage van de adapters trekt u de werklichtafdekking (7) er naar voren toe af. Vervolgens kunt u de adapters bevestigen. Het is mogelijk om de adapters 45° verplaatst te monteren.

## Demontage (zie afbeeldingen D – E)

Voor de demontage van de adapters draait u de ontgrendelingsring (23) in draairichting ➊ en trekt u de adapter er naar voren toe af. Bevestig vervolgens weer de werklichtafdekking (7) weer.