# Tehnični podatki

Akumulatorski vijačnik |  | IXO
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Nazivna napetost | V= | 3,6
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 0–235
Najv. vrtilni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Najv. premer vijačenja | mm | 5
Teža | kg | 0,34
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 5 ... +40
Polnilna napetost | V | 5
Najv. polnilni tok | mA | 1000
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemA)B) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Akumulatorska baterija |  | Litij-ionska
Kapaciteta | Ah | 2,0
Energija | Wh | 7,2
Število akumulatorskih celic |  | 1
Priporočeni omrežni priključek
Kataloška številka (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Najdaljši čas polnjenja | h | 3
Razred zaščite |  | /II
Več tehničnih podatkov je na voljo na spletni strani: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Priporočen polnilni kabel
Kataloška številka |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Zaščita pred pregrevanjem zaustavi električno orodje pri temperaturah nad +65 °C.

B)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.