# Összeszerelés

- Az elektromos kéziszerszámon végzett bármely munka (pl. karbantartás, szerszámcsere stb.) megkezdése, valamint annak szállítása vagy tárolása előtt állítsa a középső helyzetbe a forgásirány átkapcsolót. Ellenkező esetben a be‑/ki‌kapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

Szerszámcsere (lásd az X ábrát)
Excenteres előtét / könyökös előtét / forgatónyomaték előtét (lásd az X – X ábrát)