# Akumuliatoriaus įkrovimas

- Įkrovimui naudokite rekomenduojamą USB maitinimo bloką arba maitinimo bloką su 5 V ir ne mažiau kaip 1,0 A. Laikykitės USB maitinimo bloko naudojimo instrukcijos.
  Rekomenduojamas maitinimo blokas: žr. skyrių „Techniniai duomenys“.

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su tinklo adapterio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

Nuoroda: laikantis tarptautinių transportavimo teisės aktų, ličio jonų akumuliatoriai tiekiami dalinai įkrauti. Kad akumuliatorius veiktų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą akumuliatorių visiškai įkraukite.

- USB kabeliu elektrinį įrankį prijunkite prie tinklo adapterio.

- Tinklo adapterį įstatykite į kištukinį lizdą.

Pradedamas įkrovimas. Akumuliatoriaus krovimo indikatorius šviečia žaliai. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas, akumuliatoriaus įkrovos indikatorius užgęsta.

Jei elektrinio įrankio ketinate nenaudoti ilgesnį laiką, atjunkite jį nuo elektros tiekimo sistemos.

Elektrinio įrankio įkrovimo metu naudoti negalima.

Įkrovimo metu įšyla elektrinio įrankio rankena. Tai yra normalu.

Jei ilgesnį laiką nenaudojate akumuliatorių kroviklio, išjunkite jį iš elektros tinklo.

Elektrinio įrankio įkrovimo metu naudoti negalima; jis nėra sugedęs, jei neveikia įkraunant akumuliatorių.

- Saugokite akumuliatorių kroviklį nuo drėgmės!