# Ekscentra adapteris / Leņķa adapteris / Griezes momenta adapteris (attēli B – E)

Lietojot ekscentra adapteri (13), skrūves var ieskrūvēt tuvu malai.

Lietojot leņķa adapteri (14), skrūves var ieskrūvēt grūti pieejamās vietās.

Griežot griezes momenta iestatīšanas grerdzenu (16) uz griezes momenta adaptera (15), var 10 pakāpēs iestatīt vēlamo griezes momenta vērtību. Ja griezes moments ir pareizi izvēlēts, iestiprinātais darbinstruments pārtrauc griezties, līdzko skrūves galviņa nonāk vienā līmenī ar skrūvējamā priekšmeta virsmu vai arī līdzko tiek sasniegts izvēlētais griezes moments.

## Montāža (attēli B – C)

Uzliktņu montāžai darba gaismas pārklājumu (7) pavelciet uz priekšu. Tad pievienojiet elektroinstrumentam vajadzīgo adapteri. Elektroinstrumentam var pievienot adapteri arī tad, ja tas ir pagriezts 45° leņķī.

## Demontāža (attēli D – E)

Lai noņemtu adapteri, pagrieziet atbrīvojošo gredzenu (23) virzienā ➊ un tad novelciet adapteri virzienā uz priekšu. Nobeigumā no jauna nostipriniet uz elektroinstrumenta darba gaismas pārklājumu (7).