# Ексцентрикова приставка/ъглова приставка/за въртящ момент (вж. фиг. B – E)

С ексцентриковата приставка (13) можете да завивате в близост до ръба.

С ъгловата приставка (14) можете да извършвате завинтвания на трудно достъпни места.

С помощта на пръстена за настройка на въртящия момент (16) върху приставката за въртящ момент (15) можете да настроите предварително необходимия въртящ момент на 10 степени. При правилно настройване работният инструмент спира, когато винтът бъде завит плътно в детайла, респ. при достигане на настроения въртящ момент.

## Монтаж (вж. фиг. B – C)

За монтаж на приставките издърпайте капака на работната светлина (7) напред. След това приставките могат да бъдат поставени. Възможно е също монтирането на приставките, завъртени на 45°.

## Демонтаж (вж. фиг. D – E)

За демонтиране на приставките завъртете освобождаващия пръстен (23) в посоката ➊ и издърпайте приставката напред. След това отново поставете капака на работната светлина (7).