# Technické údaje

Akumulátorový šroubovák |  | IXO
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V= | 3,6
Otáčky naprázdno | ot/min | 0–235
Max. krouticí moment tvrdý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Max. Ø šroubů | mm | 5
Hmotnost | kg | 0,34
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 5 až +40
Nabíjecí napětí | V | 5
Max. nabíjecí proud | mA | 1 000
Dovolená teplota prostředí při provozuA)B) a při skladování | °C | −20 až +50
Akumulátor |  | Lithium-iontový
Kapacita | Ah | 2,0
Energie | Wh | 7,2
Počet akumulátorových článků |  | 1
Doporučený síťový zdroj
Číslo výrobku (5 V; 1 000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Max. doba nabíjení | h | 3
Třída ochrany |  | /II
Další technické údaje najdete na: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Doporučený nabíjecí kabel
Číslo výrobku |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Ochrana proti přehřátí zastaví elektronářadí při teplotách > +65 °C.

B)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.