# Reunavaihtopää/kulmavaihde/momenttivaihtopää (katso kuvat B– E)

Reunavaihtopäällä (13) voi ruuvata reunojen lähellä.

Kulmavaihteella (14) voit ruuvata vaikeapääsyisissä kohdissa.

Momenttivaihtopään (15) vääntömomentin säätörenkaalla (16) voit valita tarvittavan vääntömomentin 10 vaihtoehdosta. Sopivaan arvoon asetettu käyttötarvike pysähtyy heti kun ruuvin kanta on ruuvattu pinnan tasalle / säädetyn vääntömomentin kohdalla.

## Asentaminen (katso kuvat B – C)

Kun haluat asentaa vaihtopään, vedä työvalon suojus (7) etukautta pois. Tämän jälkeen voit kytkeä vaihtopään paikalleen. Vaihtopään asennusasentoa voi siirtää 45°.

## Irrottaminen (katso kuvat D–E)

Kun haluat irrottaa vaihtopään, kierrä lukituksen avausrengasta (23) suuntaan ➊ ja vedä vaihtopää etukautta pois. Asenna tämän jälkeen työvalon suojus (7) takaisin.