# البيانات الفنية

مفك لوالب بمركم |  | IXO
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | 3,6
عدد اللفات اللاحملي | لفة/دقيقة | 0–235‏
عزم الدوران الأقصی بحالة ربط لوالب قاسية/لينة حسب ISO 5393‏ | نيوتن متر | 5,5/3,0‏
القطر الأقصى للوالب | مم | 5
الوزن | كجم | 0,34
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 5 ... +40‏
جهد الشحن | فلط | 5
أقصى تيار شحن | ملل أمبير | ‎1000
درجة الحرارة المسموح بها عند التشغيلA)B) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المركم |  | أيونات الليثيوم
القدرة | أمبير ساعة | 2,0
الطاقة | واط ساعة | 7,2
عدد خلايا المركم |  | 1
المهايئ الكهربائي القابسي الموصى به
رقم الصنف (5 فلط،1000 مللي أمبير) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
أقصى مدة شحن | ساعة | 3
فئة الحماية |  | /II‏
تجد المزيد من البيانات الفنية تحت الرابط: www.bosch-do-it.com/ecodesign
كابل الشحن الموصى به
رقم الصنف |  | ‎1 607 000 CG9 ‎1 607 000 DN8

A)

  تقوم خاصية الحماية من السخونة المفرطة بإيقاف العدة الكهربائية في درجات الحرارة > +65 °م.

B)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م