# Ricarica della batteria

- Per la ricarica utilizzare l’alimentatore USB consigliato o un alimentatore da 5 V con almeno 1,0 A. Attenersi alle istruzioni d’uso dell’alimentatore USB.
  Per l’alimentatore consigliato consultare il capitolo Dati tecnici.

- Attenersi alla tensione di rete. La tensione riportata sulla targhetta identificativa dell’alimentatore deve corrispondere a quella della sorgente di alimentazione.

Avvertenza: a causa delle norme internazionali per il trasporto, le batterie al litio vengono fornite parzialmente cariche. Per assicurare la piena potenza della batteria, ricaricarla completamente prima dell’impiego iniziale.

- Collegare l’elettroutensile mediante un cavo USB all’alimentatore .

- Innestare l’alimentatore in una presa elettrica.

Il processo di ricarica avrà inizio. L’indicatore di carica della batteria si illumina di verde. Se la batteria è completamente carica, l’indicatore di carica della batteria si spegne.

In caso di prolungato inutilizzo scollegare l’elettroutensile dall’alimentazione di rete.

Non utilizzare l’elettroutensile durante il processo di ricarica.

Durante l’operazione di ricarica l’impugnatura dell’elettroutensile si riscalda. Questo è normale.

I caso di pause maggiori, si consiglia di staccare il caricabatteria dalla rete di alimentazione.

Durante l’operazione di ricarica l’elettroutensile non può essere utilizzato, lo stesso non è difettoso se durante l’operazione di ricarica non funziona.

- Proteggere il caricabatteria dall’umidità!