# Ekscentrični nastavek/kotni nastavek/nastavek vrtilnega momenta (glejte slike B–E)

Z ekcentričnim nastavkom (13) lahko vijačite blizu roba.

S kotnim nastavkom (14) lahko privijete vijake tudi na težko dostopnih mestih.

Z nastavitvenim obročkom za izbiro vrtilnega momenta (16) na nastavku za vrtilni moment (15) lahko vnaprej izberete želeni vrtilni moment v 10 različnih stopnjah. Če je nastavitev pravilna, se nastavek nemudoma zaustavi, ko je vijak do konca privit (poravnan s površino) oziroma ko je dosežen nastavljeni vrtilni moment.

## Montaža (glejte slike B–C)

Za namestitev nastavkov pokrov delovne lučke (7) povlecite naprej in ga odstranite. Nato lahko namestite nastavke. Namestitev nastavkov je možna z zasukom za 45°.

## Odstranitev (glejte slike D–E)

Za odstranitev nastavkov zavrtite sprostitveni obroč (23) v smeri vrtenja ➊ in snemite nastavek v smeri naprej navzdol. Nato pokrov za delovno lučko (7) znova nataknite.